[Header]
MagicCookie={0b13fe8c-dfe0-40eb-8900-6712719559a7}
Version=1.0
[File000]
Location=D:\Projects\PIC18_USB_Eval\Firmware\SoftPowerOnOff\SoftPowerOnOff\MainDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC18F67J50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={E56A1C86-9D32-4DF6-8C34-FE0388B1B644}
LanguageToolLocation=C:\MCC18\bin\mcc18.exe
PPAD=$(BINDIR)|output||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)|C:\MCC18\h;..\TimeDelay;..\Tick;..\Common||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|..\Tick\tick.c|..\TimeDelay\TimeDelay.c||<obj>||<lib>||<lkr>|rm18f67j50.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-mL -Opa-
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File001]
Location=D:\Projects\PIC18_USB_Eval\Firmware\SoftPowerOnOff\SoftPowerOnOff\tick.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC18F67J50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={E56A1C86-9D32-4DF6-8C34-FE0388B1B644}
LanguageToolLocation=C:\MCC18\bin\mcc18.exe
PPAD=$(BINDIR)|output||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)|C:\MCC18\h;..\TimeDelay;..\Tick;..\Common||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|..\Tick\tick.c|..\TimeDelay\TimeDelay.c||<obj>||<lib>||<lkr>|rm18f67j50.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-mL -Opa-
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File002]
Location=D:\Projects\PIC18_USB_Eval\Firmware\SoftPowerOnOff\SoftPowerOnOff\TimeDelay.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC18F67J50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={E56A1C86-9D32-4DF6-8C34-FE0388B1B644}
LanguageToolLocation=C:\MCC18\bin\mcc18.exe
PPAD=$(BINDIR)|output||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)|C:\MCC18\h;..\TimeDelay;..\Tick;..\Common||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|..\Tick\tick.c|..\TimeDelay\TimeDelay.c||<obj>||<lib>||<lkr>|rm18f67j50.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-mL -Opa-
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File003]
Location=D:\Projects\PIC18_USB_Eval\Firmware\SoftPowerOnOff\SoftPowerOnOff\output\TestOut Software LEDBlink.cof
Folder=Output
DeviceName=PIC18F67J50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={96C98149-AA1B-4CF9-B967-FAE79CAB663C}
LanguageToolLocation=C:\MCC18\bin\mplink.exe
PPAD=$(BINDIR)|output||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)|C:\MCC18\h;..\TimeDelay;..\Tick;..\Common||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|..\Tick\tick.c|..\TimeDelay\TimeDelay.c||<obj>||<lib>||<lkr>|rm18f67j50.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=/m"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" /w /o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).cof"
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File004]
Location=D:\Projects\PIC18_USB_Eval\Firmware\SoftPowerOnOff\SoftPowerOnOff\output\TestOut Software LEDBlink.hex
Folder=Output
DeviceName=PIC18F67J50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={96C98149-AA1B-4CF9-B967-FAE79CAB663C}
LanguageToolLocation=C:\MCC18\bin\mplink.exe
PPAD=$(BINDIR)|output||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)|C:\MCC18\h;..\TimeDelay;..\Tick;..\Common||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|..\Tick\tick.c|..\TimeDelay\TimeDelay.c||<obj>||<lib>||<lkr>|rm18f67j50.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=/m"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" /w /o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).cof"
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File005]
Location=D:\Projects\PIC18_USB_Eval\Firmware\SoftPowerOnOff\SoftPowerOnOff\output\TestOut Software LEDBlink.map
Folder=Output
DeviceName=PIC18F67J50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={96C98149-AA1B-4CF9-B967-FAE79CAB663C}
LanguageToolLocation=C:\MCC18\bin\mplink.exe
PPAD=$(BINDIR)|output||$(TMPDIR)||$(AINDIR)||$(INCDIR)|C:\MCC18\h;..\TimeDelay;..\Tick;..\Common||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|..\Tick\tick.c|..\TimeDelay\TimeDelay.c||<obj>||<lib>||<lkr>|rm18f67j50.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=/m"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" /w /o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).cof"
TraceCmdString=
DebugOptions=
[TOOL_LOC_STAMPS]
tool_loc{96C98149-AA1B-4CF9-B967-FAE79CAB663C}=C:\MCC18\bin\mplink.exe
tool_loc{E56A1C86-9D32-4DF6-8C34-FE0388B1B644}=C:\MCC18\bin\mcc18.exe
